**Конкурсное задание**

**Компетенция**

**«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»**

**Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:**

1. Модуль-В: Двигатель

Поиск неисправностей, их устранение, техническое обслуживание топливной системы и газораспределительного механизма.

*Время на выполнение модуля: 3 часа*

1. Модуль-С: Механический привод

Техническое обслуживание и подготовка к работе агрегатов с механическим приводом.

*Время на выполнение модуля: 3 часа*

Эксперт WSR по Ростовской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Л. Овчаренко

Руководитель Регионального координационного

центраWSR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.В. Магеррамов

**Конкурсное задание**

**«WorldSkills Россия» по компетенции**

**«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»**

 **2019г.**

Модуль B: Двигатель.

* Максимум 3 часа, включая пуск и наладку оборудования;
* Организатор чемпионата должен предоставлять материалы, достаточные только для выполнения конкурсного задания;
* Модуль состоит из двух субкритериев и включает в себя:
* В1 - правильную проверку и регулировку тепловых зазоров в клапанном механизме, проверку правильности регулировки,
* В2 - обслуживание фильтров грубой и тонкой очистки топлива, установку ТНВД на трактор, проверку и регулировку установочного угла опережения впрыска топлива, проверку форсунок на давление начала впрыска и качество распыла топлива.
* Модуль B начинается в день 1;
* Модуль B должен быть завершен и оценен до конца 3 дня;
* Модуль В должен быть установлен на 2 площадках для участников.

Модуль C: Механический привод.

* Максимум 3 часа, включая пуск и наладку оборудования;
* Организатор чемпионата должен предоставлять материалы, достаточные только для выполнения конкурсного задания;
* Модуль может включать в себя правильную и рациональную организацию рабочего места, технологическую последовательность выполнения работы, устранение неисправностей и регулировку пресс-подборщика; агрегатирование пресс-подборщика с трактором.
* Модуль C начинается в день-1;
* Модуль C должен быть завершен и оценен до конца 3 дня;
* Модуль C должен быть установлен на 2 площадках для участников.